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	Brama Startu 18. PKO Poznań Półmaraton: konstrukcja zbudowana z 1 bryły przestrzennej.
1) Wymiar: szer. 180 cm x głębokość 180 cm z obciążeniem i wysokości 600 cm. Na górze bryły winna znajdować się platforma/konstrukcja dla maszyny pirotechnicznej o wadze 70 kg.
2) Bryła ma mieć naciągnięte (tapicerowane) na konstrukcje jednolite pokrycie banerowe z zadrukiem logotypami Półmaratonu.
3) Montaż bramy startu nastąpi w dniu 16 kwietnia 2026 r., gotowość na godz. 17.00 na ulicy Roosevelta przy wejściu głównym na Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu.
4) Demontaż bramy startu nastąpi 19 kwietnia 2026 r. po godz. 10.30. Projekt graficzny bramy startu Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 2 tygodnie przed biegiem.
	

	Brama Mety 18. PKO Poznań Półmaraton:
1) Brama META - konstrukcja aluminiowa oparta na trzech bryłach nóg, z których każda ma wymiar: szerokość 200 cm x wysokość całkowita 300 cm x głębokość 200 cm o szerokości całkowitej 18mb z prześwitem w środku bramy dla montażu mat elektronicznych o szerokości 8 mb i wysokości 3m.
2) Konstrukcja w części będzie przysłonięta banerem (tapicerowane) z nadrukowanymi logotypami półmaratonu.
3) Element 3 bramy stanowi pozioma konstrukcja przestrzenna o wysokości wstęgi górnej ok. 150 cm. Konstrukcja ta opiera się i jest położona/przymocowana na nogach bramy. Przód i tył konstrukcji zbudowany z paneli LED o wielkości 150 cm wysokości i 400 cm szerokości. Obsługa paneli LED po stronie Wykonawcy.
Materiały do wyświetlania treści na panelach LED Zamawiający dostarczy na 4 dni przed biegiem.
Proszę też o podanie w tabeli wyceny bez paneli LED.
4) Wysokość całej konstrukcji w szczycie ok. 450 cm, boki konstrukcji 300 cm.
5) Wymiary wewnętrzne 2 prześwitów bramy mety to szer. 400 cm x wys.300 cm każdego z prześwitów.
6) Konstrukcja w prześwicie musi być przygotowana do podwieszenia 2 zegarów startowych
7) Montaż bramy mety nastąpi 17 kwietnia 2026 r. od godz 8.00, gotowość 17 kwietnia 2026r.  godzina 17.00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu (Plac Marka).
8) Demontaż bramy mety nastąpi 19 kwietnia 2026 r. po godz. 16.00. Projekt graficzny bramy startu Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 2 tygodnie przed biegiem.
	

	1) Wykonanie 2 konstrukcji w kształcie koła (typ tort) o średnicy maksymalnej 3m minimalnie 2,5 metrów dolne koło i średnicy 1,5 m, 1 m – górne koło. Konstrukcja dolna koła na tyle mocna, aby można było na niej siedzieć. Bryły mają mieć naciągnięte (tapicerowane) na konstrukcji jednolite pokrycie banerowe z zadrukiem logotypami Półmaratonu. 
2) Wykonanie na szczycie bryły, w dniach 16-18 kwietnia 2026r. konstrukcji z cyframi „18” 
3) W dniu 19 kwietnia 2026r. na szczycie bryły wewnątrz konstrukcji (po demontażu cyfry „18”) stanie platforma dla maszyny pirotechnicznej o wadze około 70 kg. Wnętrze i zewnętrze konstrukcji musi posiadać właściwości ognioodporne. 
4) Montaż konstrukcji nastąpi w dniu 16 kwietnia 2026 r., gotowość na godz. 17.00 na ulicy Roosevelta przy wejściu głównym na Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu.
5) Demontaż konstrukcji nastąpi 19 kwietnia 2026 r. po godz. 10.30. Projekt graficzny konstrukcji Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 2 tygodnie przed biegiem.
	

	Wykonanie naklejki i oklejenie 2 zegarów na samochody – projekt naklejki Organizator dostarczy na 2 tygodnie przed biegiem.
	

	Wyklejenie grafiki w ful kolorze na płytach do zabudowy targowej – ok. 70 szt. Wymiar jednej grafiki to 980mm x 2275mm. Termin wykonania i dostarczenia grafik – 10 kwietnia 2026r.
	

	Wyklejenie grafiki w fuli kolorze na płytach do zabudowy targowej - lady – ok. 35 szt. Wymiar jednej grafiki to 980 mm x 900 mm. Termin wyklejenia i dostarczenia grafik – 10 kwietnia 2026r.
	

	Wyklejenie grafiki w fuli kolorze na płytach do zabudowy targowej - lady – ok.  20 szt. Wymiar jednej grafiki to 480 mm x 900 mm. Termin wyklejenia i dostarczenia grafik – 10 kwietnia 2026r.
	

	Wykonanie, postawienie i zdemontowanie w strefie startu 8-10 słupów wejściowych do stref startowych o wymiarach 300 x 300, światło 200 x 300, z grafiką na nogach bramki. Termin ustawienia słupów 18/19 kwietnia 2026 r. do godz. 7.00 w dniu 19 kwietnia 2026r.
	

	Montaż i demontaż łącznie ok. 400 m2 niebieskiej welurowej wykładziny z nadrukiem o szerokości całkowitej 800 cm (4 x 200 cm), montaż Plac Marka – MTP (dobieg do mety) w dniu 17 kwietnia 2026r., gotowość na godz. 18.00 (zabezpieczenie przejść folią).
	

	Montaż i demontaż 2 konstrukcji wraz z banerem o nazwie "Ring the bell". Miejsce Plac Marka w dniu 19 kwietnia 2026 r. gotowość na godz. 8.00
	

	Wydruk i montaż 2 banerów na konstrukcje z zegarami stojącymi wraz z zakupem i montażem przed zegarami czarnej wykładziny welurowej o szerokości 200 cm i długości 400 cm. Montaż zegarów i wykładziny na MTP, Hala nr 3 w dniu 16 kwietnia 2026 r. w godz. 10.00 - 16.00, gotowość na godz. 17.00. Miejsce montażu wykładziny oraz zegarów wskaże Organizator. 
	

	Razem cena netto za całość
	



